Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z .o. o.   
w Przasnyszu posiada do **bezpłatnego** przekazania ustabilizowany komunalny osad ściekowy powstały na miejskiej oczyszczalni ścieków w Przasnyszu.

W wyniku zastosowanej technologii odwadniania osadu i jego higienizacji wapnem palonym, powstaje preparat wapniowo-organicznym do stosowania   
w podstawowej produkcji rolniczej, a zwłaszcza: uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz innych roślin przemysłowych i paszowych.

Szczególnie przydatny do stosowania na gruntach kwaśnych oraz ubogich   
w materię organiczną. Wzbogaca glebę w materię organiczną oraz Ca, N, P, K, Mg i mikroelementy.

Przewidywane ilości do przekazywania wynoszą 45 t. s.m. w uprawach rolniczych na areałach 5 ha, w okresie prac polowych na gruntach rolnych pozwalających na bezzwłoczne wymieszanie osadu z glebą.

Istnieje możliwość dowozu transportem spółki na grunty rolne oddalone nie więcej niż 15 km od oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w Przasnyszu przy   
ul. Makowskiej 192.

Osoby zainteresowane odbiorem prosimy o kont. tel/fax 29 725 2844 - sekretariat, 29 752 2187 – oczyszczalnia ścieków lub drogą e-mailową: [zarzad@mzgkimprzasnysz.pl](mailto:zarzad@mzgkimprzasnysz.pl)

**Procedura nieodpłatnego przekazania ustabilizowanego osadu ściekowego polepszającego właściwości gleb**

1. Złożenie pisemnej deklaracji odbioru partii ustabilizowanego osadu ściekowego na własne grunty rolne. Do deklaracji należy załączyć:
   * kserokopię tytułu prawnego do dysponowania działką, na której zostanie zastosowany osad,
   * wypis i wyrys z rejestru gruntów,
2. Pobór przez próbkobiorcę z akredytowanego laboratorium próbek gleby u rolnika  do badania laboratoryjnego. Koszt badania próbek ponosi Spółka. Czas wykonania analizy - około 3 tygodnie.
3. Spisanie umowy dotyczącej odbioru osadu.
4. Otrzymane przez Spółkę wyniki badań stwierdzających przydatność gleby pod zastosowanie osadu są przesyłane zainteresowanemu odebraniem partii preparatu wraz z podaniem dawki do zastosowania na glebach wcześniej wskazanych i zbadanych.
5. Spółka własnym transportem dokonuje wywozu partii osadu na przebadane grunty.
6. Po zakończeniu wywozu spisywane są dokumenty stwierdzające przekazanie ustabilizowanego osadu ściekowego.